# 实时测量

在实时测量模式下，您可以看到所有已连接的称重传感器。
实时输出多达10个称重传感器的重量。
轴重始终加起来为两个刻度（轴1 =称重传感器1 + 2，轴2 =称重传感器3 + 4，...）。总重量是所有秤的总和。
如果已连接多个称重系统（多个无线电接收器），则可以在右上方（带有数字的蓝色框）选择所需的称重系统。

# 重心

在重心模式下，您可以确定车辆的重心和重量分布。对于此模式，您至少需要四个已连接的称重传感器（地址1-4）。如果连接了更多称重传感器，则此模式仅使用前四个称重传感器（地址1-4）。

# 对角线分布

通过对角线分布，每个车轮承载的重量会发生变化，以达到最佳值。尽管可以通过车辆的物理移动部分在车轮之间转移一些重量，但是对角线分布集中在通过调整悬架的弹簧高度来转移重量上。在开始调整每个角的弹簧高度之前，必须对零件进行任何重新布置。

# 轴重

在车轴称量模式下，您最多可以节省{max_axles}个车轴的重量。
对于此模式，您至少需要两个已连接的称重传感器（地址1-2）。如果连接了更多称重传感器，则此模式仅使用前两个称重传感器（地址1-2）。
您可以手动或自动记录轴重。
如果自动记录了重量，则必须在"设置/参数/车轴称重参数"（汽车/卡车）下设置车辆类型。
选择用于汽车衡的设置"轿车"和用于卡车衡的设置"卡车"。

# 保存

您可以从任何模式立即保存称量结果。
输入客户数据时，请至少输入一种清晰的车辆信息。
测试报告可以在测试报告下找到，也可以在程序根目录中以PDF格式找到。

# 测试报告

您可以在此处找到保存的测试报告。这些可以打开，打印和删除。

# 设置

您可以在"设置"下找到以下菜单项：语言，单位，用户数据，参数。

- 您可以在"语言"下设置程序语言。
- 在单位下，您可以设置物理重量单位[kg]或[lb]。
- 您可以在用户数据下保存操作员数据和测试报告的公司徽标。
- 在参数下，您可以设置自动轴称量的参数，选择连接的称量系统并更改无线电接收器的无线电信道。

有关称重传感器和附件的更多说明和信息，请参见操作说明和数据表。