# MISURAZIONE LIVE

Nella modalità Misurazione live è possibile visualizzare tutte le bilance collegate.
Il peso di max. 10 bilance viene emesso in tempo reale.
Il carico assale è ottenuto sempre dalla somma di due bilance (asse 1 = bilancia 1 + 2, asse 2 = bilancia 3 + 4 ecc.). Il peso totale è dato dalla somma di tutte le bilance.
Se sono stati collegati diversi sistemi di pesatura (diversi ricevitori radio), è possibile selezionare quello desiderato in alto a destra (casella blu con numero).

# BARICENTRO

Nella modalità Baricentri è possibile determinare la distribuzione del baricentro e del peso di un veicolo. Per questa modalità sono necessarie almeno quattro bilance collegate (ind. 1-4). Qualora siano state collegate più bilance, per questa modalità verranno utilizzate sempre e solo le prime quattro (ind. 1-4).

# RIPARTIZIONE DIAGONALE

Nella ripartizione diagonale, il peso sostenuto da ogni ruota viene spostato per raggiungere valori ottimali. Sebbene sia possibile trasferire un determinato peso tra le ruote spostando fisicamente i componenti del veicolo, la ripartizione diagonale si concentra sul trasferimento del peso regolando l'altezza delle molle delle sospensioni. Ogni trasferimento dei componenti deve essere eseguito prima di iniziare con la regolazione dell'altezza delle molle di ogni angolo.

# PESATURA DEGLI ASSI

Nella modalità Pesatura degli assi è possibile salvare il peso di max {max_axles} assi.
Per questa modalità sono necessarie almeno due bilance collegate (ind. 1-2). Qualora siano state collegate più bilance, per questa modalità verranno utilizzate sempre e solo le prime due (ind. 1-2).
È possibile determinare il carico assale manualmente o automaticamente.
Se il peso viene rilevato automaticamente, occorre impostare il tipo di veicolo alla sezione Impostazioni/Parametri/Parametri per la pesatura degli assi (autovetture/autocarri).
Selezionare l'impostazione "Autovettura" per le bilance di questo tipo di veicolo e "Autocarro" per le bilance di quest'ultimo tipo.

# SALVATAGGIO

È possibile salvare immediatamente il risultato di pesatura da qualsiasi modalità.
Nell'inserimento dei dati cliente immettere almeno un'informazione del veicolo univoca.
I verbali di collaudo sono riportati nell'apposita sezione e nella root directory del programma in formato PDF.

# VERBALI DI COLLAUDO

Qui sono riportati i verbali di collaudo salvati. Questi ultimi possono essere aperti, stampati e cancellati.

# IMPOSTAZIONI

Nella sezione Impostazioni sono riportate le seguente voci menu: Lingua, Unità, Dati utente, Parametri.

- Alla voce Lingua è possibile impostare la lingua del programma.
- Alla voce Unità è possibile impostare l'unità fisica del peso [kg] o [lb].
- Alla voce Dati utente è possibile salvare i dati del gestore e il logo aziendale per il verbale di collaudo.
- Alla voce Parametri è possibile regolare i parametri per la pesatura automatica degli assi, selezionare il sistema di pesatura collegato e modificare il canale di radiotrasmissione del ricevitore radio.

Ulteriori avvertenze ed informazioni relative alle bilance e agli accessori sono contenute nelle istruzioni d’uso e nelle schede tecniche.