# ИЗМЕРЕНИЕ В РЕЖИМЕ ВЗВЕШИВАНИЯ

В режиме взвешивания вы видите все подключенные весы.
Вес с макс. 10 весов выдается в этом режиме взвешивания.
Вес оси всегда складывается из двух весов (ось 1 = весы 1 + 2, ось 2 = весы 3 + 4, ...). Общий вес является суммой всех весов.
Если подключено несколько систем взвешивания (через несколько радиоприемников), справа вверху можно выбрать желаемую систему взвешивания (синий квадрат с номером).

# ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

В режиме Центры тяжести можно определить распределение центра тяжести и массы автомобиля. Для этого режима понадобятся как минимум четыре связанных весов (адр. 1-4). Для этого режима всегда используются только первые четверо весов (адр. 1-4).

# ДИАГОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

При диагональном распределении нагрузка на каждое колесо сдвигается, чтобы достичь оптимальных значений. Хотя между колесами может быть размещена только определенная нагрузка и при этом части автомобиля физически смещаются, диагональное распределение концентрируется на перемещении нагрузки путем регулировки высоты пружин подвески. Каждое перемещение частей должно быть выполнено до начала регулировки высоты пружин на каждом углу.

# ВЗВЕШИВАНИЕ ПО ОСЯМ

В режиме взвешивания осей вы можете сохранить вес до {max_axles} осей.
ля этого режима нужны как минимум двое связанных весов (адр. 1-2). Если вы подключили больше весов, для этого режима всегда используются только первая пара весов (адреса 1-2).
Вы можете регистрировать вес оси вручную или автоматически.
Если вес записывается автоматически, необходимо установить тип автомобиля в пункте Настройки/Параметры/Параметры взвешивания по осям (Легковой/грузовой).
Для весов легкового автомобиля выберите настройку "Легковой", для грузового — настройку "Грузовой".

# СОХРАНЕНИЕ

В любом режиме можно сразу сохранить результат.
При вводе данных клиента следует ввести как минимум одно уникальное сведение об автомобиле.
Протоколы взвешивания в формате PDF имеются в пункте Протоколы проверки и в в папке программы.

# ПРОТОКОЛЫ ВЗВЕШИВАНИЕ

Здесь хранятся сохраненные протоколы взвешивания. Их можно открыть, распечатать и удалить.

# УСТАНОВКА

В настройках имеются следующие пункты меню: язык, единицы измерения, данные пользователя, параметры.

- В пункте Язык можно настроить язык программы.
- В пункте Единицы измерения можно настроить физические единицы измерения нагрузки [кг] или [фунт].
- В пункте Данные пользователя можно ввести данные и логотип компании для протокола взвешивания.
- В пункте Параметры можно настроить параметры автоматического взвешивания по осям, выбрать связанную систему взвешивания и изменить радиоканал радиоприемника.

Дополнительные указания и информация о весах и принадлежностях содержатся в руководстве по эксплуатации.