# MESURE EN DIRECT

En mode Mesure en direct, vous pouvez voir toutes balances connectées.
Les poids mesurés par un maximum de 10 balances sont affichés en direct.
La charge sur essieu additionne toujours deux balances (Essieu 1 = Balances 1 + 2, Essieu 2 = Balances 3 + 4, …). Le poids total est ainsi la somme de toutes les balances.
Si vous avez connecté plusieurs systèmes de pesage (plusieurs récepteurs radio), vous pouvez sélectionner en haut et à droite le système de pesage souhaité (Encadré bleu avec numéro).

# CENTRE DE GRAVITÉ

En mode Centres de gravité, vous pouvez déterminer la répartition du centre de gravité et du poids d'un véhicule. Pour ce mode, vous devez disposer d'au moins quatre balances (Adr. 1-4). Si vous avez connecté un nombre supérieur de balances, seules les quatre premières balances sont utilisées (Adr. 1-4).

# RÉPARTITION EN DIAGONALE

Lors de la répartition en diagonale, la charge supportée par chacune des roues est déplacée afin de parvenir à des mesures optimales. Bien qu'un certain poids puisse être déplacé entre les roues en déplaçant physiquement diverses parties du véhicule, la répartition en diagonale se concentre sur le déplacement des poids par réglage de la hauteur des ressorts de la suspension. Chaque déplacement de pièces devrait être effectué avant le réglage de la hauteur de ressorts dans chacun des coins.

# PESAGE D'ESSIEU

En mode Pesage d'essieu, vous pouvez enregistrer un maximum de {max_axles} essieux.
Pour ce mode, vous devez disposer d'au moins deux balances connectées (Adr. 1-2). Si vous avez connecté un nombre supérieur de balances, seules les deux premières balances sont utilisées (Adr. 1-2).
Vous pouvez saisir la charge sur essieu manuellement ou en mode automatique.
Si le poids est saisi automatiquement, vous devez paramétrer le véhicule sous Réglages/Paramètres/Paramètres de pesage d'essieu (Véhicules de tourisme./Véhicules utilitaires).
Pour les balances Véhicules de tourisme, sélectionnez le paramètre "VT" et pour les balances Véhicules utilitaires, le paramètre "VU".

# ENREGISTRER

Dans chacun des modes, vous pouvez enregistrer immédiatement le résultat de la pesée.
Veuillez saisir au moins une information excluant toute confusion lors de la saisie des données client.
Les rapports de contrôle se trouvent sous Rapports de contrôle et dans le répertoire de base du programme sous forme de fichiers PDF.

# RAPPORTS DE CONTRÔLE

Vous trouverez ici les rapports de contrôle enregistrés. Ils peuvent être ouverts, imprimés et supprimés.

# RÉGLAGES

Vous trouverez dans la rubrique Réglages les points de menus suivants : Langue, Unités, Données utilisateur, Paramètres.

- Dans la rubrique Langue, vous pouvez paramétrer la langue du programme.
- Dans la rubrique Unités, vous pouvez paramétrer l'unité physique de pesée [kg] ou [lb].
- Dans la rubrique Données utilisateur, vous pouvez archiver les données de l'exploitant et votre logo d'entreprise pour la rapport de contrôle.
- Dans la rubrique Réglages, vous pouvez paramétrer les paramètres automatiques pour la pesée automatique de charge sur essieu, le système de balances connectées et le canal radio du récepteur radio.

Pour plus de détails et d'informations sur les balances et leurs accessoires, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation et aux fiches de données.