# LIVE-MÅLING

I modus Live-måling kan du se alle tilkoblede vekter.
Vekten på inntil 10 vekter kan vises live.
Akselvekten summerer alltid to vekter (aksel 1 = vekt 1 + 2, aksel 2 = vekt 3 + 4, …). Totalvekten er summen av alle vekter.
Hvis du har tilkoblet flere veiesystemer (flere trådløse mottakere), kan du velge ønsket veiesystem oppe til høyre (blå boks med nummer).

# TYNGDEPUNKT

I modus Tyngdepunkt kan du bestemme tyngdepunkts- og vektfordelingen til kjøretøyet. Du trenger minst fire tilkoblede vekter (adr. 1–4) for denne modusen. Dersom du har koblet til flere vekter, er det alltid kun de fire første vektene (adr. 1–4) som brukes for denne modusen.

# DIAGONALFORDELING

Med diagonalfordelingen blir vekten som bæres av hvert enkelt hjul, forskjøvet for å oppnå optimale verdier. Selv om en viss vekt kan lagres mellom hjulene ved at deler av kjøretøyet flyttes fysisk, konsentrerer diagonalfordelingen som på vektlagring ved å stille inn fjærhøyden på opphenget. Lagring av deler må fullføres, før du begynner å stille inn fjærhøyden i hjørnene.

# AKSELVEIING

I modusen akselveiing kan du lagre vekten på opptil {max_axles} akser.
Du trenger minst to tilkoblede vekter (adr. 1–2) for denne modusen. Dersom du har koblet til flere vekter, er det alltid kun de to første vektene (adr. 1–2) som brukes for denne modusen.
Du kan registrere aksellasten manuelt eller automatisk.
Hvis vekten registreres automatisk, må du stille inn kjøretøytypen for akselveiing under innstillinger/parameter/parameter (personbil/lastebil).
Velg innstillingen "personbil" for kjøretøyvekter for personbiler og innstillingen "lastebil" for kjøretøyvekter for lastebiler.

# LAGRE

Du kan lagre vektresultatet umiddelbart fra alle moduser.
Legg inn entydig informasjon om minst ett kjøretøy når du legger inn kundeopplysninger.
Du finner testrapportene under testrapporter og i programmets rotmappe som PDF.

# TESTRAPPORTER

Her finner du testrapportene som er lagret. Disse kan du åpne, skrive ut og slette.

# INNSTILLINGER

Under innstillinger finner du følgende menypunkter: språk, enheter, brukerdata, parametere.

- Under språk kan du stille inn programspråk.
- Under enheter kan du stille inn fysisk vektenhet [kg] eller [lb].
- Under brukerdata kan du legge inn operatørdata og firmalogo for testrapporten.
- Under parametere kan du stille inn parameterne for den automatiske akselveiingen, velge tilkoblet vektsystem og endre radiokanal for radiomottakeren.

Du finner flere instruksjoner og opplysninger om vekt og tilbehør i bruksveiledningen og databladene.