# LIVE METING

In de modus Live meting kunt u alle verbonden weegschalen zien.
Het gewicht van maximaal 10 weegschalen wordt live weergegeven.
De asbelasting is altijd het totaal van twee weegschalen (as 1 = weegschaal 1 + 2, as 2 = weegschaal 3 + 4, …). Het totaalgewicht is het totaal van alle weegschalen.
Wanneer u meerdere weegsystemen (meerdere draadloze ontvangers) heeft verbonden, kunt u rechtsboven het gewenste weegsysteem selecteren (blauwe vakje met nummer).

# ZWAARTEPUNT

In de modus zwaartepunten kunt u de zwaartepunt- en gewichtsverdeling van een voertuig bepalen. U heeft voor deze modus minimaal vier verbonden weegschalen nodig (adres 1-4). Wanneer u meer weegschalen heeft verbonden worden voor deze modus altijd slechts de eerste vier weegschalen (adres 1-4) gebruikt.

# DIAGONALE VERDELING

Bij de diagonale verdeling wordt het door elk wiel gedragen gewicht verschoven, om optimale waarden te bereiken. Ondanks dat een zeker gewicht tussen de wielen kan worden verplaatst door delen van het voertuig fysiek te verplaatsen, concentreert de diagnole verdeling zich op de gewichtsverplaatsing door instellen van de veerhoogte van de ophanging. Elke verplaatsing van onderdelen moet worden uitgevoerd, voordat met het instellen van de veerhoogte van de hoeken wordt begonnen.

# ASWEGING

In de modus asweging kunt u het gewicht van maximaal {max_axles} assen opslaan.
U heeft voor deze modus minimaal twee verbonden weegschalen nodig (adres 1-2). Wanneer u meer weegschalen heeft verbonden worden voor deze modus altijd slechts de eerste twee weegschalen (adres 1-2) gebruikt.
U kunt de asbelasting handmatig of automatisch registreren.
Wanneer het gewicht automatisch wordt geregistreerd, moet u het type voertuig onder instellingen/parameters/parameter voor asweging instellen (personenauto/vrachtauto).
Kies voor personenauto voertuigweegschalen de instelling "PKW" en voor vrachtwagen voertuigweegschalen de instelling "LKW".

# OPSLAAN

U kunt vanuit elke modus het weegresultaat direct opslaan.
Voer bij de instellingen van de klantgegevens minimaal een eenduidige voertuiginformatie in.
De testrapporten vindt u onder testrapporten en in de programma-hoofdmap als PDF.

# TESTRAPPORTEN

Hier vindt u de opgeslagen testrapporten. Deze kunnen worden geopend, afgedrukt en gewist.

# INSTELLINGEN

Onder instellingen vindt u de volgende menupunten: taal, eenheden, gebruikersgegevens, parameters.

- Onder taal kunt u de programmataal instellen.
- Onder eenheden kunt u de fysische gewichtseenheid instellen [kg] of [lb].
- Onder gebruikersgegevens kunt u uw gegevens en uw bedrijfslogo voor het testrapport instellen.
- Onder parameters kunt u de parameters voor de automatische asweging instellen, het verbonden weegsysteem kiezen en het radiokanaal van de draadloze ontvanger veranderen.

Verdere opmerkingen en informatie over weegschalen en toebehoren vindt u in de gebruiksaanwijzing en de specificatiebladen.