# ANLIK ÖLÇÜM

Anlık Ölçüm modunda bağlı tüm tartıları görebilirsiniz.
En fazla 10 adet tartıdaki ağırlık anlık olarak verilir.
Aks ağırlığı her zaman iki tartının toplamıdır (aks 1 = tartı 1 + 2, aks 2 = Tartı 3 + 4, …). Toplam ağırlık tüm tartıların toplamıdır.
Çok sayıda tartma sistemi (çok sayıda kablosuz alıcı) bağlandığında, sağ üst tarafta istediğiniz tartma sistemini seçebilirsiniz (numaralı mavi kutucuk).

# AĞIRLIK MERKEZİ

Ağırlık Merkzleri modunda, bir aracın ağırlık merkezi ve ağırlık dağılımını belirleyebilirsiniz. Bu mod için en az dört tartı (adres 1-4) bağlı olmalıdır. Çok sayıda tartı bağlı olduğunda, bu mod için her zaman sadece ilk dört tartıyı (adres 1-4) kullanmalısınız.

# DİYAGONAL DAĞITIM

Diyagonal Dağıtım modunda, optimum değerlere ulaşabilmek için her bir tekerlek tarafından taşınan ağırlık kaydırılır. Aracın parçalarının fiziksel olarak konumu değiştirilerek tekerlekler arasında belirli ağırlığın yeri değiştirilebilmesine rağmen, diyagonal dağıtımda, süspansiyon sisteminin amortisör yüksekliğinin ayarlanması ile ağırlık konumu değişimi uygulanmaktadır. Parçaların her bir konum değişimi, her bir köşedeki amortisör yüksekliği ayarlanmadan önce uygulanmalıdır.

# AKS TARTMA

Aks Tartma modunda, en fazla {max_axles} adet aksın ağırlığını kaydedebilirsiniz.
Bu mod için en az iki tartı (adres 1-2) bağlı olmalıdır. Çok sayıda tartı bağlı olduğunda, bu mod için her zaman sadece ilk iki tartıyı (adres 1-2) kullanmalısınız.
Aks ağırlığını manuel veya otomatik olarak tespit edebilirsiniz.
Ağırlık otomatik olarak tespit edildiğinde, Ayarlar/Parametre/Aks tartımı parametreleri altında araç tipini (Binek araç/Ağır vasıta) ayarlamalısınız.
Binek araç için "Binek araç" ayarını ve ağır vasıta için "Ağır vasıta" ayarını seçin.

# KAYDET

Her modda tartma sonucunu hemen kaydedebilirsiniz.
Lütfen müşteri verileri kaydı için en az bir eşsiz araç bilgisi girin.
Test raporları, PDF dosyası olarak 'Test raporları' bölümünde ve program ana dizininde yer almaktadır.

# TEST RAPORLARI

Burada kayıtlı test raporları yer almaktadır. Bu test raporları açılabilir, yazdırılabilir ve silinebilir.

# AYARLAR

Ayarlar bölümünde mevcut menü noktaları: Dil, Birimler, Kullanıcı verileri, Parametre.

- Dil menü noktasında program dilini ayarlayabilirsiniz.
- Birimler menü noktasında fiziksel ağırlık birimini ayarlayabilirsiniz, [kg] veya [lb].
- Kullanıcı verileri menü noktasında test raporu için işletmeci verilerini ve firma logonuzu kaydedebilirsiniz.
- Parametre menü noktasında otomatik aks tartma için parametreleri ayarlayabilir, bağlı tartma sistemini seçebilir ve kablosuz alıcının telsiz kanalını değiştirebilirsiniz.

Tartılara ve aksesuarlara ilişkin daha fazla uyarı ve bilgi, işletim kılavuzunda ve veri formlarında sunulmuştur.