# Du kan opprette en forbindelse til vekten?
Kontroller følgende:

## USB-radiomottaker:

- Er radiomottakeren koblet til en USB-port?
- Er Windows-driverne for radiomottakeren installert?
  Kontroller det serielle grensesnittet i enhetsbehandlingen, se også bruksanvisningen.
- Radiomottakere støttes først fra fastvareversjon V2.2
  Dersom du trenger hjelp, kan du ta kontakt med produsenten.

## Vektsystem:

- Er alle vektene slått på?
- Vektsystemet og radiomottakeren skal være stilt inn på samme radiokanal! Du finner informasjon om innstilling av vektens radiokanal i bruksanvisningen. Kanalen til radiomottakeren kan du stille inn under innstillinger/parametere.
- Hver vekt skal ha en entydig adresse 1–maks. 10. Du finner informasjon om innstilling av vektens adresse i bruksanvisningen.
- Vogner støttes først fra fastvareversjon V3.08 Dersom du trenger hjelp, kan du ta kontakt med produsenten.