# Etkö voi muodostaa yhteyttä vaakoihisi?
Tarkasta seuraavat seikat:

## USB-radiovastaanotin:

- Onko radiovastaanotin liitetty USB-porttiin?
- Onko radiovastaanottimen Windows-ajurit asennettu?
  Tarkasta sarjaliitäntä laitehallinnasta, katso myös käyttöohje.
- Radiovastaanottimia tuetaan vasta laiteohjelmistoversiosta V2.2 alkaen
  Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan.

## Punnitusjärjestelmä:

- Onko kaikki vaa'at kytketty päälle?
- Punnitusjärjestelmäsi ja radiovastaanottimen on oltava asetettuina samalle kanavalle! Katso vaakojen radiokanavan asettamiseen liittyvät tiedot käyttöohjeesta. Voit asettaa radiovastaanottimen kanavan kohdasta Asetukset/parametrit.
- Jokaiselle vaa'alle on annettava yksiselitteinen osoite 1 – enint. 10. Katso vaakojen osoitteen asettamiseen liittyvät tiedot käyttöohjeesta.
- Vaakoja tuetaan vasta laiteohjelmistoversiosta V3.08 alkaen. Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan.