# LIVE MÅLING

I funktionen live måling kan du se alle tilknyttede vægte.
Vægten fra op til 10 vægte vises live.
Akselbelastningen opsummerer altid to vægte (aksel 1 = vægt 1 + 2, aksel 2 = vægt 3 + 4, …). Den samlede vægt er summen af alle vægte.
Hvis du har tilknyttet flere vejesystemer (flere radiomodtagere), kan du øverst til højre vælge det ønskede vejesystem (blåt felt med nummer).

# TYNGDEPUNKT

I funktionen tyngdepunkt kan du definere et køretøjs tyngdepunkt og vægtfordeling. Til denne funktion kræves mindst fire forbundne vægte (adr- 1-4). Hvis du har tilknyttet flere vægte, anvendes til denne funktion altid kun de førstefire vægte (adr. 1-4).

# DIAGONALFORDELING

Ved diagonalfordelingen forskydes den vægt, der bæres af hvert hjul for at opnå optimale værdier. Selvom en vis vægt kan flyttes mellem hjulene ved at dele af køretøjet flyttes fysisk, koncentreres diagonalfordelingen på vægtflytningen ved at indstille ophængningens fjederhøjre. Enhver fordeling af dele bør gennemføres inden indstilling af fjederhøjden begyndes i et hjørne.

# AKSELVEJNING

I funktionen akselvejning kan vægten af op til {max_axles} aksler gemmes.
Til denne funktion kræves mindst to forbundne vægte (adr- 1-2). Hvis du har tilknyttet flere vægte, anvendes til denne funktion altid kun de første to vægte (adr. 1-2).
Du kan registrere akselbelastningen manuelt eller automatisk.
Registreres vægten automatisk, skal køretøjstypen indstilles under indstillinger/parameter/parameter for akselbelastning (personvogn/lastbil).
Vælg for personbil-køretøjsvægte indstillingen "personvogn" og for lastbil-køretøjsvægte indstillingen "lastbil".

# GEM

Du kan straks gemme vejeresultatet fra hver funktion.
Indtast mindst en entydig køretøjsinformation i indtastningsfeltet.
Testrapporterne findes under testrapporter og i programmets rodmappe.

# TESTRAPPORTER

Her finder du de gemte testrapporter. Disse kan åbnes, udskrives og slettes.

# INDSTILLINGER

Under indstillinger findes følgende menupunkter: Sprog, enheder, brugerdata, parametre.

- Under sprog kan du indstille programsproget.
- Under enheder kan du indstille den fysiske vægtenhed [kg] eller [lb].
- Under brugerdata kan der registreres brugerdata og dit firmalogo for testrapporten.
- Under parametre kan du indstille parametrene for den automatiske akselvejning, vælg det forbundne vejesystem og radiomodtagerens radiokanal.

Yderligere oplysninger og oplysninger vedrørende vægte og tilbehør findes i driftsvejledningen og datablade.