# Du kan ikke oprette forbindelse til dine vægte?
Kontrollér følgende:

## USB-radiomodtager:

- Er radiomodtageren forbundet på en usb-port?
- Er Windows-driverne for radiomodtageren installeret?
  Kontrollér den serielle grænseflade i enhedsstyringen, se også betjeningsvejledningen.
- Radiomodtagere understøttes først fra og med firmwareversion V2.2
  Kontakt venligst producenten, hvis du har brug for hjælp.

## Vejesystem:

- Er alle vægte aktiveret?
- Dit vejesystem og radiomodtageren skal være indstillet til den samme radiokanal! Indstilling af vægtenes radiokanal fremgår af driftsvejledningen. Radiomodtageres kanal kan indstilles under Indstillinger / Parametre.
- Hver vægt skal tildeles en entydig adresse 1 – maks. 10. Indstilling af vægtenes adresse fremgår af driftsvejledningen.
- Vægte understøttes først fra og med firmwareversion V3.08. Kontakt venligst producenten, hvis du har brug for hjælp.