# Nemůžete navázat spojení s vašimi váhami?
Zkontrolujte následující:

## USB rádiový přijímač:

- Je rádiový přijímač připojen k USB-portu?
- Jsou instalovány ovladače Windows pro rádiový přijímač?
  Zkontrolujte sériové rozhraní v manageru zařízení, viz také návod k použití.
- Rádiové přijímače jsou podporovány teprve od verze firmwaru V2.2
  Pokud potřebujete podporu, kontaktujte výrobce.

## Systém vážení:

- Jsou zapnuté všechny váhy?
- Váš systém vážení a rádiový přijímač musí být nastaveny na stejný rádiový kanál! Nastavení rádiového kanálu vah viz návod k použití. Kanál rádiového přijímače můžete nastavit v položce Nastavení / parametry.
- Pro každou váhu musí být zadána jednoznačná adresa 1 – max. 10. Nastavení adresy vah viz návod k použití.
- Váhy jsou podporovány teprve od verze firmwaru V3.08. Pokud potřebujete podporu, kontaktujte výrobce.