# LIVE-MITTAUS

Live-mittaus-tilassa näet kaikki yhdistetyt vaa'at.
Enintään 10 vaa'an paino näytetään suorana.
Akselipainoon lasketaan aina yhteen kaksi vaakaa (akseli 1 = vaa'at 1 + 2, akseli 2 = vaa'at 3 + 4, …). Kokonaispaino on kaikkien vaakojen summa.
Jos olet yhdistänyt useita punnitusjärjestelmiä (useita radiovastaanottimia), voit valita haluamasi punnitusjärjestelmän yläoikeasta nurkasta (sininen ruutu, jossa on numero).

# PAINOPISTE

Painopisteet-tilassa voit määrittää auton painopiste- ja painojakauman. Tarvitset tätä tilaa varten vähintään neljä yhdistettyä vaakaa (os. 1-4). Jos olet yhdistänyt enemmän vaakoja, tätä tilaa varten käytetään aina vain neljää ensimmäistä vaakaa (os. 1-4).

# RISTIJAKAUMA

Ristijakauman yhteydessä kunkin pyörän kantamaa painoa siirretään optimaalisten arvojen saavuttamiseksi. Vaikka pyörien väliin voidaan siirtää tietty paino auton osia fyysisesti siirtämällä, ristijakauma keskittyy painon siirtämiseen ripustuksen jousituskorkeuden säädöllä. Osien siirto on suoritettava aina ennen kaikkien kulmien jousituskorkeuden säädön aloittamista.

# AKSELIPUNNITUS

Akselipunnitus-tilassa voit tallentaa enintään {max_axles} akselin painon.
Tarvitset tätä tilaa varten vähintään kaksi yhdistettyä vaakaa (os. 1-2). Jos olet yhdistänyt enemmän vaakoja, tätä tilaa varten käytetään aina vain kahta ensimmäistä vaakaa (os. 1-2).
Voit määrittää akselipainon manuaalisesti tai automaattisesti.
Jos paino määritetään automaattisesti, sinun on asetettava autotyyppi kohdassa Asetukset / Parametrit / Akselipunnituksen parametrien asettaminen (henkilöautot/kuorma-autot).
Valitse henkilöautojen autovaaoille asetus "Henkilöautot" ja kuorma-autojen autovaaioille asetus "Kuorma-autot".

# TALLENNUS

Voit tallentaa punnitustuloksen välittömästi mistä tahansa tilasta.
Syötä asiakastietoja syöttäessäsi vähint. yksi yksiselitteinen autotieto.
Tarkastusraportit löytyvät kohdasta Tarkastusraportit ja ohjelman juurihakemistosta PDF-tiedostona.

# TARKASTUSRAPORTIT

Täältä löytyvät tallennetut tarkastusraportit. Niitä voidaan avata, tulostaa ja poistaa.

# ASETUKSET

Kohdasta Asetukset löytyvät seuraavat valikkokohdat: Kieli, Yksiköt, Käyttäjätiedot ja Parametrit.

- Kohdassa Kieli voit asettaa ohjelman kielen.
- Kohdassa Yksiköt voit asettaa fysikaalisen painoyksikön [kg] tai [lb].
- Kohdassa Käyttäjätiedot voit tallentaa käyttäjätiedot ja yrityksesi logon.
- Kohdassa Parametrit voit asettaa automaattisen akselipunnituksen parametrit, valita yhdistetyn punnitusjärjestelmän ja vaihtaa radiovastaanottimen radiokanavaa.

Vaakoihin ja lisävarusteisiin liittyviä lisäohjeita löytyy käyttöohjeesta ja tietolehdistä.