# MEDIÇÃO AO VIVO

Na medição em modo ao vivo, você pode ver todas as balanças conectadas.
O peso de até 10 balanças é exibido ao vivo.
O peso do eixo sempre soma duas balanças (eixo 1 = balança 1 + 2, eixo 2 = balança 3 + 4, …). O peso total é a soma de todas as balanças.
Se tiver conectado vários sistemas de pesagem (vários receptores de rádio), você pode selecionar o sistema de pesagem desejado em cima à direita (caixa azul com número).

# CENTRO DE GRAVIDADE

No modo centro de gravidade você pode determinar a distribuição do centro de gravidade e do peso de um veículo. Para este modo você precisa de, no mínimo, quatro balanças conectadas (end. 1-4). Se tiver conectado mais balanças, para este modo serão usadas sempre apenas as primeiras quatro balanças (end. 1-4).

# DISTRIBUIÇÃO DIAGONAL

Na distribuição diagonal, o peso suportado por cada roda é deslocado, a fim de obter valores ideais. Apesar de ser possível deslocar algum peso entre as rodas, deslocando fisicamente peças do veículo, a distribuição diagonal se concentra no deslocamento do peso ajustando a altura da mola da suspensão. Cada deslocamento de peças deve ser realizado antes de se iniciar o ajuste da altura da mola em cada canto.

# PESAGEM DE EIXO

No modo pesagem de eixo, você pode salvar o peso de até {max_axles} eixos.
Para este modo você precisa de, no mínimo, duas balanças conectadas (end. 1-2). Se tiver conectado mais balanças, para este modo serão usadas sempre apenas as primeiras duas balanças (end. 1-2).
Você pode registrar o peso do eixo manualmente ou automaticamente.
Se o peso for registrado automaticamente, você deve ajustar o tipo de veículo em Definições/Parâmetros/Ajustar parâmetros para pesagem do eixo (veículos de passeio/caminhões).
Para veículos de passeio, selecione a definição "Veículos de passeio" e para caminhões selecione "Caminhões".

# SALVAR

Você pode salvar imediatamente o resultado da pesagem para cada modo.
Na introdução dos dados do cliente, introduza pelo menos uma informação exclusiva do veículo.
Os relatórios de teste podem ser encontrados em formato PDF em Relatórios de teste e no diretório raiz do programa.

# RELATÓRIOS DE TESTE

Aqui você encontra os relatórios de teste salvos. Eles podem ser abertos, impressos e apagados.

# DEFINIÇÕES

Em Definições você encontra os seguintes itens de menu: idioma, unidades, dados do usuário, parâmetros.

- Em Idioma você pode ajustar o idioma do programa.
- Em Unidades você pode ajustar a unidade de peso física [kg] ou [lb].
- Em Dados do usuário você pode salvar os dados do operador e o seu logo da empresa para o relatório de teste.
- Em Parâmetros você pode ajustar os parâmetros para a pesagem de eixos automática, selecionar o sistema de pesagem conectado e alterar o canal de rádio do receptor de rádio.

Mais indicações e informações sobre balanças e acessórios podem ser encontradas nas instruções de funcionamento e nas fichas de dados.