# POMIAR NA ŻYWO

W trybie pomiaru na żywo można zobaczyć wszystkie podłączone wagi.
Ciężar z maksymalnie 10 wag jest przesyłany na żywo.
Obciążenie osi stanowi zawsze sumę dwóch wag (oś 1 = wag 1 + 2, oś 2 = waga 3 + 4, …). Masa całkowita stanowi sumę wszystkich wag.
Jeśli podłączono wiele układ ważenia (wiele odbiornikó radiowych), to u góry z prawej strony można wybraż żądany układ ważenia (niebieskie pole z numerem).

# ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

W trybie środków ciężkości można wyznaczyć rozłożenie środka ciężkości i obciążenia pojazdu. Do tyego trybu potrzebne są co najmniej cztery połączone wagi (adresy 1-4). Jeśli podłączono więcej wag, to w trybie tym wykorzystuje się zawsze tylko pierwsze cztery wagi (adres 1-4).

# ROZKŁAD PO PRZEKĄTNEJ

W przypadku rozkładu po przekątnej następuje przesuwanie obciążenia przenoszonego przez każde koło w celu uzyskania optymalnych wartości. Mimo że określony ciężar może być przenoszony pomiędzy kołami poprzez fizyczne poruszanie częściami pojazdu, rozkład po przekątnej skupia się na przenoszeniu ciężaru poprzez regulację wysokości sprężyn zawieszenia. Każde przeniesienie części należy wykonać przed rozpoczęciem regulacji wysokości sprężyny w każdym narożniku.

# WAŻENIE OSI

W trybie ważenia osi można zapamiętać ciężar nawet {max_axles} osi.
Do tyego trybu potrzebne są co najmniej dwie połączone wagi (adresy 1-2). Jeśli podłączono więcej wag, to w trybie tym wykorzystuje się zawsze tylko pierwsze dwie wagi (adres 1-2).
Nacisk na oś można wyznaczyć ręcznie lub automatycznie.
Jeśli masa jest wyznaczana automatycznie, należy ustawić typ pojazdu w menu Ustawienia / Parametry / Parametry ważenia osi (samochód osobowy/ciężarowy).
W przypadku wag dla pojazdów osobowych należy wybrać „Samochód osobowy“, a dla ciężarowych ustawienie „Samochód ciężarowy“.

# ZAPISYWANIE

Wynik ważenia w każdym trybie można od razu zapisać.
Wprowadzając dane klienta, należy jako minimum podać jednoznaczne informacje o pojeździe.
Raporty z badań są dostępne w menu Raporty z badań oraz w głównym katalogu programu w postaci plików PDF.

# RAPORTY Z BADAŃ

W tym miejscu znajdują się zapisane raporty z badań. Można je otwierać, drukować i usuwać.

# USTAWIENIA

W ustawieniach znajdują się następujące pozycje menu: Język, Jednostki, Dane użytkownika, Parametry.

- W menu Język można ustawić język programu.
- W menu Jednostki można ustawić fizyczną jednostkę masy: [kg] lub [lb].
- W Danych użytkownika można zapisać dane użytkownika oraz logo firmowe do raportu z badań.
- W menu Parametry można ustawić parametry automatycznego ważenia osi, wybrać podłączony układ ważenia oraz zmienić kanał bezprzewodowy odbiornika radiowego.

Więcej wskazówek i informacji na temat wag i akcesoriów znajduje się w instrukcji eksploatacji oraz na kartach danych.