# Kan du upprätta någon anslutning till dina vågar?
Kontrollera följande:

## USB-radiomottagare:

- Är radiomottagaren ansluten till en USB-port?
- Är Windows-drivrutinerna för radiomottagaren installerade?
  Kontrollera det seriella gränssnittet i Enhetshanteraren, se även bruksanvisningen.
- Radiomottagare stöds endast från firmware version V2.2
  Om du behöver hjälp, kontakta tillverkaren.

## Vägningssystem:

- Är alla vågar tillkopplade?
- Ditt vägningssystem och din radiomottagare måste vara inställda på samma radiokanal! Se bruksanvisningen för inställning av vågarnas radiokanal. Du kan ställa in radiomottagarens kanal under Inställningar/Parametrar.
- En unik adress 1 - max 10 måste tilldelas för varje våg. Se bruksanvisningen för inställning av vågarnas adress.
- Vågar stöds endast från en firmware-version V3.08. Om du behöver hjälp, kontakta tillverkaren.