# Vous ne pouvez pas établir la liaison avec vos balances ?
Veuillez vérifier les points suivants :

## USB-Récepteur radio :

- Est-ce que le récepteur radio est connecté à un port USB ?
- Est-ce que les pilotes Windows du récepteur radio sont installés ?
  Vérifiez l'interface sérielle dans le gestionnaire d'appareil, voir également la notice d'utilisation.
- Les récepteurs radio sont seulement soutenus à partir de la version V2.2 du micrologiciel
  Si vous avez besoin d'assistance, veuillez prendre contact avec le fabricant.

## Système de pesage :

- Est-ce que toutes les balances sont activées ?
- Votre système de pesage et le récepteur radio doivent être paramétrés sur le même canal radio ! Pour le paramétrage du canal radio des balances, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation. Vous pouvez paramétrer le canal du récepteur radio sous Réglages / Paramètres.
- Chaque balance doit se voir attribuer une adresse unique 1 – max. 10. Pour le paramétrage de l'adresse des balances, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation.
- Les balances sont seulement soutenues à partir de la version V3.08 du micrologiciel. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez prendre contact avec le fabricant.