# MEDICIÓN EN DIRECTO

En el modo de medición en directo puede ver todas las básculas conectadas.
Se emite en directo el peso de hasta 10 básculas.
El peso por eje siempre suma dos básculas (eje 1 = báscula 1 + 2, eje 2 = báscula 3 + 4, etc.). El peso total es la suma de todas las básculas.
Si ha conectado varios sistemas de pesaje (varios receptores de radio), puede seleccionar el sistema de pesaje deseado en la parte superior derecha (recuadro azul con número).

# CENTRO DE GRAVEDAD

En el modo Centro de gravedad puede determinar el centro de gravedad y la distribución del peso de un vehículo. Para este modo, necesita al menos cuatro básculas conectadas (direcciones 1-4). Si ha conectado más básculas, únicamente se utilizan las cuatro primeras básculas (direcciones 1-4) para este modo.

# DISTRIBUCIÓN DIAGONAL

En la distribución diagonal, el peso que soporta cada rueda se desplaza para lograr valores óptimos. Aunque puede cambiarse cierto peso entre las ruedas moviendo físicamente partes del vehículo, la distribución diagonal se centra en cambiar el peso ajustando la altura del muelle de la suspensión. Cualquier reubicación de piezas debe realizarse antes de comenzar a ajustar la altura del muelle de cada esquina.

# PESAJE DE EJES

En el modo de pesaje de ejes puede guardar el peso de hasta {max_axles} ejes.
Para este modo, necesita al menos dos básculas conectadas (direcciones 1-2). Si ha conectado más básculas, únicamente se utilizan las dos primeras básculas (direcciones 1-2) para este modo.
Puede registrar el peso por eje de forma manual o automática.
Si el peso se registra automáticamente, debe ajustar el tipo de vehículo en Ajustes/Parámetros/Parámetros para pesaje de ejes (turismo/camión).
Seleccione el ajuste "Turismo" para básculas para automóviles y el ajuste "Camión" para básculas para camiones.

# GUARDAR

Puede guardar el resultado de pesaje de manera inmediata desde cualquier modo.
Facilite al menos información clara del vehículo al introducir los datos del cliente.
Encontrará los informes de prueba en Informes de prueba y en el directorio raíz del programa en formato PDF.

# INFORMES DE PRUEBA

Aquí encontrará los informes de prueba guardados. Pueden abrirse, imprimirse y borrarse.

# AJUSTES

En Ajustes encontrará las siguientes opciones de menú: Idioma, Unidades, Datos del usuario, Parámetros.

- En Idioma puede ajustar el idioma del programa.
- En Unidades puede establecer la unidad de peso físico [kg] o [lb].
- En Datos del usuario puede guardar los datos del operador y el logotipo de su empresa para el informe de prueba.
- En Parámetros puede configurar los parámetros para el pesaje de ejes automático, seleccionar el sistema de pesaje conectado y cambiar el canal de radio del receptor de radio.

Encontrará más indicaciones e información sobre básculas y accesorios en las instrucciones de uso y las hojas de datos.