# LIVE-MÄTNING

I läget Live-mätning kan du se alla anslutna vågar.
Vikten på upp till 10 vågar anges live.
Axellasten summer alltid två vågar (axel 1 = våg 1 + 2, axel 2 = våg 3 + 4,...). Den totala vikten är summan av alla vågar.
Om du har flera vägningssystem (flera radiomottagare) anslutna kan du välja önskat vägningssystem längst upp till höger (blå ruta med nummer).

# TYNGDPUNKT

I läget Tyngdpunkter kan du bestämma ett fordons tyngdpunkts- och viktfördelning. Du behöver minst fyra anslutna vågar för detta läge (adress 1-4). Om du har fler vågar anslutna kommer endast de första fyra vågarna (adress 1-4) att användas för detta läge.

# DIAGONAL FÖRDELNING

I den diagonala fördelningen förskjuts vikten som bärs av varje hjul för att uppnå optimala värden. Även om en del vikt kan förskjutas mellan hjulen genom att fysiskt förskjuta delar av fordonet, fokuserar den diagonala fördelningen på viktförskjutning genom att justera upphängningens fjäderhöjd. Eventuell förskjutning av delar bör utföras innan du börjar justera fjäderhöjden för varje hörn.

# AXELVÄGNING

I läget axelvägning kan du lagra vikten på upp till {max_axles} axlar.
Du behöver minst två anslutna vågar för detta läge (adr. 1-2). Om du har flera vågar anslutna kommer endast de två första vågarna (adress 1-2) att användas för detta läge.
Du kan registrera axellasten manuellt eller automatiskt.
Om vikten upptäcks automatiskt måste du ställa in fordonstypen under Inställningar/Parametrar/Parametrar för axelvägning (personbil/lastbil).
Välj inställningen "Personbil" för personbilsvågar och inställningen "Lastbil" för lastbilsvågar.

# SPARA

Du kan spara vägningsresultatet omedelbart från valfritt läge.
Ange åtminstone en unik fordonsuppgift vid inmatningen av kunddata.
Testrapporterna finns under Testrapporter och i programmets rotkatalog som PDF.

# TESTRAPPORTER

Här hittar du de sparade testrapporterna. Dessa kan öppnas, skrivas ut och raderas.

# INSTÄLLNINGAR

Under Inställningar hittar du följande menyalternativ: Språk, Enheter, Användardata, Parametrar.

- Under Språk kan du ställa in programspråket.
- Under Enheter kan du ställa in den fysiska viktenheten [kg] eller [lb].
- Under Användardata kan du ange operatörsdata och din företagslogotyp för testrapporten.
- Under Parametrar kan du ställa in parametrar för automatisk axelvägning, välja det anslutna vägningssystemet och ändra radiokanalen för radiomottagaren.

Mer information och information om vågar och tillbehör finns i bruksanvisningen och databladen.